&ADMS_HEADER
Comment     = "This is an ADMS parameter file"
Model       = "ADMS"
Version     = 6.0
FileVersion = 9
Complete    = 1
/

&ADMS_PARAMETERS_SUP
SupSiteName                 = "Wood End 1000 @ 1"
SupProjectName              = " "
SupUseAddInput              = 0
SupAddInputPath             = "Z:\PROJECTS\WORKING\Wood_End_Ashperton\ADMS\calms.AAI"
SupReleaseType              = 0
SupModelBuildings           = 1
SupModelComplexTerrain      = 0
SupModelCoastline           = 0
SupCalcChm                  = 0
SupCalcDryDep               = 0
SupCalcWetDep               = 0
SupCalcPlumeVisibility      = 0
SupModelFluctuations        = 0
SupModelRadioactivity       = 0
SupModelOdours              = 0
SupPaletteType              = 1
SupUseTimeVaryingEmissions  = 0
SupTimeVaryingEmissionsType = 2
SupTimeVaryingVARPath       = "C:\Program Files\CERC\ADMS 4\Data\TimeVary.var"
SupTimeVaryingFACPath       = "C:\Program Files\CERC\ADMS 4\Data\EmFactor.fac"
SupUseTimeVaryingScreenBySource= "11110010"
SupTimeVaryingEmissionFactorsWeekday =
  1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0
  1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0
  1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0
  1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0
  1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0
  1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0
SupTimeVaryingEmissionFactorsSaturday =
  1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0
  1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0
  1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0
  1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0
  1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0
  1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0
SupTimeVaryingEmissionFactorsSunday =
  1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0
  1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0
  1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0
  1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0
  1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0
  1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0 1.0e+0
/
&ADMS_PARAMETERS_MET
MetLatitude               = 5.2068e+1
MetDataSource             = 0
MetDataFileWellFormedPath = "Z:\PROJECTS\WORKING\Wood_End_Ashperton\ADMS\GFS_52.068_-2.529_01012021_01012025_NBLD.met"
MetWindHeight             = 1.0e+1
MetWindInSectors          = 0
MetWindSectorSizeDegrees  = 1.0e+1
MetDataIsSequential       = 1
MetUseSubset              = 1
MetSubsetHourStart        = 1
MetSubsetDayStart         = 1
MetSubsetMonthStart       = 1
MetSubsetYearStart        = 2021
MetSubsetHourEnd          = 24
MetSubsetDayEnd           = 31
MetSubsetMonthEnd         = 12
MetSubsetYearEnd          = 2021
MetUseVerticalProfile     = 0
MetVerticalProfilePath    = "C:\Program Files\CERC\ADMS 4\Data\Profiles.prf"
Met_DS_RoughnessMode      = 1
Met_DS_Roughness          = 1.86e-1
Met_DS_UseAdvancedMet     = 0
Met_DS_SurfaceAlbedoMode  = 0
Met_DS_SurfaceAlbedo      = 2.3e-1
Met_DS_PriestlyTaylorMode = 0
Met_DS_PriestlyTaylor     = 1.0e+0
Met_DS_MinLmoMode         = 0
Met_DS_MinLmo             = 1.0e+0
Met_DS_PrecipFactorMode   = 0
Met_DS_PrecipFactor       = 1.0e+0
Met_MS_RoughnessMode      = 1
Met_MS_Roughness          = 1.86e-1
Met_MS_UseAdvancedMet     = 0
Met_MS_SurfaceAlbedoMode  = 3
Met_MS_SurfaceAlbedo      = 2.3e-1
Met_MS_PriestlyTaylorMode = 3
Met_MS_PriestlyTaylor     = 1.0e+0
Met_MS_MinLmoMode         = 3
Met_MS_MinLmo             = 1.0e+0
MetHeatFluxType           = 0
MetInclBoundaryLyrHt      = 1
MetInclSurfaceTemp        = 0
MetInclLateralSpread      = 0
MetInclRelHumidity        = 0
MetHandNumEntries         = 0
/
&ADMS_PARAMETERS_BLD
BldNumBuildings = 5
BldName =
  "H1" "H2" "H3" "H4"
  "FB1"
BldType =
  0 0 0 0
  0
BldX =
  3.637529e+5 3.637668e+5 3.637854e+5 3.638041e+5
  3.637069e+5
BldY =
  2.412384e+5 2.412615e+5 2.412869e+5 2.413109e+5
  2.413081e+5
BldHeight =
  5.0e+0 5.0e+0 5.0e+0 5.0e+0
  5.0e+0
BldLength =
  7.62e+1 7.62e+1 7.62e+1 7.62e+1
  1.48e+1
BldWidth =
  1.8288e+1 1.8288e+1 1.8288e+1 1.8288e+1
  2.886e+1
BldAngle =
  1.2723e+2 1.2723e+2 1.2723e+2 1.2723e+2
  9.0e+1
/
&ADMS_PARAMETERS_HIL
HilGridSize        = 2
HilUseTerFile      = 1
HilUseRoughFile    = 1
HilTerrainPath     = "Z:\PROJECTS\WORKING\Wood_End_Ashperton\ADMS\WEA_20km.ter"
HilRoughPath       = "Z:\PROJECTS\WORKING\Wood_End_Ashperton\ADMS\WEA_20km.ruf"
HilCreateFlowField = 0
/
&ADMS_PARAMETERS_CST
CstPoint1X         = 0.0e+0
CstPoint1Y         = 0.0e+0
CstPoint2X         = -1.000e+3
CstPoint2Y         = 1.000e+3
CstLandPointX      = 5.00e+2
CstLandPointY      = 5.00e+2
/
&ADMS_PARAMETERS_FLC
FlcAvgTime         = 9.00e+2
FlcUnitsPollutants = "ug/m3"
FlcUnitsIsotopes   = "Bq/m3"
FlcCalcToxicResponse = 0
FlcToxicExp        = 1.0e+0
FlcCalcPercentiles = 0
FlcNumPercentiles  = 0
FlcCalcPDF         = 0
FlcPDFMode         = 0
FlcNumPDF          = 0
/
&ADMS_PARAMETERS_GRD
GrdSpacingType     = 0
GrdRegularMin      = 
  3.61700e+5 2.38500e+5 0.0e+0
GrdRegularMax      = 
  3.67300e+5 2.44700e+5 0.0e+0
GrdRegularNumPoints= 
  57 63 1
GrdVarSpaceNumPointsX  = 0
GrdVarSpaceNumPointsY  = 0
GrdVarSpaceNumPointsZ  = 1
GrdVarSpaceZ =
  0.0e+0
GrdPtsNumPoints        = 0
GrdPtsUsePointsFile  = 1
GrdPtsPointsFilePath = "Z:\PROJECTS\WORKING\Wood_End_Ashperton\ADMS\nh3_receps.asp"
GrdPtsUsePoints      = 0
GrdUseGrid           = 0
/
&ADMS_PARAMETERS_PUF
PufType         = 0
PufStart        = 1.00e+2
PufStep         = 1.00e+2
PufNumSteps     = 10
/
&ADMS_PARAMETERS_GAM
GamCalcDose     = 0
/
&ADMS_PARAMETERS_OPT
OptNumOutputs               = 1
OptPolName                  =
  "NH3"
OptInclude                  =
  1
OptShortOrLong              =
  1
OptSamplingTime             =
  1.0e+0
OptSamplingTimeUnits        =
  3
OptCondition                =
  0
OptNumPercentiles           =
  0
OptNumExceedences           =
  0
OptPercentiles              =
  0.0e+0  0.0e+0  0.0e+0  0.0e+0  0.0e+0  0.0e+0  0.0e+0  0.0e+0  0.0e+0  0.0e+0  0.0e+0  0.0e+0  0.0e+0  0.0e+0  0.0e+0  0.0e+0  0.0e+0  0.0e+0  0.0e+0  0.0e+0
OptExceedences              =
  -1.0e+0  -1.0e+0  -1.0e+0  -1.0e+0  -1.0e+0  -1.0e+0  -1.0e+0  -1.0e+0  -1.0e+0  -1.0e+0  -1.0e+0  -1.0e+0  -1.0e+0  -1.0e+0  -1.0e+0  -1.0e+0  -1.0e+0  -1.0e+0  -1.0e+0  -1.0e+0
OptUnits                    =
  "ug/m3"
OptValidity                 =
  7.5e+1
OptGroupsOrSource           = 0
OptAllSources               = 0
OptNumGroups                = 2
OptIncludedGroups           =
  "SIDE" "UHS"
OptIncludedSource           = "Source792"
OptCreateComprehensiveFile  = 0
OptOutputPerSource          = 0
/
&ADMS_PARAMETERS_CHM
ChmScheme       = 1
/
&ADMS_PARAMETERS_BKG
BkgFilePath     = "C:\Program Files\CERC\ADMS 4\Data\backgrnd.bgd"
BkgFixedLevels  = 2
/
&ADMS_COORDINATESYSTEM
ProjectedEPSG               = 0
ProjectedName               = "Unspecified regular Cartesian"
ProjectedWKT                = " "
/
&ADMS_PARAMETERS_ETC
SrcNumSources   = 16
PolNumPollutants= 14
PolNumIsotopes  = 0
/
&ADMS_MAPPERPROJECT
ProjectFilePath             = " "
/

&ADMS_POLLUTANT_DETAILS
 PolName                  = "NOx"
 PolPollutantType         = 0
 PolGasDepVelocityKnown   = 1
 PolGasDepositionVelocity = 0.0e+0
 PolGasType               = 0
 PolParDepVelocityKnown   = 1
 PolParTermVelocityKnown  = 1
 PolParNumDepositionData  = 1
 PolParDepositionVelocity =
  0.0e+0
 PolParTerminalVelocity =
  0.0e+0
 PolParDiameter =
  1.0e-6
 PolParDensity =
  1.000e+3
 PolParMassFraction =
  1.0e+0
 PolWetWashoutKnown = 1
 PolWetWashout      = 0.0e+0
 PolWetWashoutA     = 1.0e-4
 PolWetWashoutB     = 6.4e-1
 PolConvFactor      = 5.2e-1
 PolBkgLevel        = 0.0e+0
 PolBkgUnits        = "ppb"
/

&ADMS_POLLUTANT_DETAILS
 PolName                  = "NO2"
 PolPollutantType         = 0
 PolGasDepVelocityKnown   = 1
 PolGasDepositionVelocity = 0.0e+0
 PolGasType               = 0
 PolParDepVelocityKnown   = 1
 PolParTermVelocityKnown  = 1
 PolParNumDepositionData  = 1
 PolParDepositionVelocity =
  0.0e+0
 PolParTerminalVelocity =
  0.0e+0
 PolParDiameter =
  1.0e-6
 PolParDensity =
  1.000e+3
 PolParMassFraction =
  1.0e+0
 PolWetWashoutKnown = 1
 PolWetWashout      = 0.0e+0
 PolWetWashoutA     = 1.0e-4
 PolWetWashoutB     = 6.4e-1
 PolConvFactor      = 5.2e-1
 PolBkgLevel        = 0.0e+0
 PolBkgUnits        = "ppb"
/

&ADMS_POLLUTANT_DETAILS
 PolName                  = "NO"
 PolPollutantType         = 0
 PolGasDepVelocityKnown   = 1
 PolGasDepositionVelocity = 0.0e+0
 PolGasType               = 0
 PolParDepVelocityKnown   = 1
 PolParTermVelocityKnown  = 1
 PolParNumDepositionData  = 1
 PolParDepositionVelocity =
  0.0e+0
 PolParTerminalVelocity =
  0.0e+0
 PolParDiameter =
  1.0e-6
 PolParDensity =
  1.000e+3
 PolParMassFraction =
  1.0e+0
 PolWetWashoutKnown = 1
 PolWetWashout      = 0.0e+0
 PolWetWashoutA     = 1.0e-4
 PolWetWashoutB     = 6.4e-1
 PolConvFactor      = 8.0e-1
 PolBkgLevel        = 0.0e+0
 PolBkgUnits        = "ppb"
/

&ADMS_POLLUTANT_DETAILS
 PolName                  = "O3"
 PolPollutantType         = 0
 PolGasDepVelocityKnown   = 1
 PolGasDepositionVelocity = 0.0e+0
 PolGasType               = 0
 PolParDepVelocityKnown   = 1
 PolParTermVelocityKnown  = 1
 PolParNumDepositionData  = 1
 PolParDepositionVelocity =
  0.0e+0
 PolParTerminalVelocity =
  0.0e+0
 PolParDiameter =
  1.0e-6
 PolParDensity =
  1.000e+3
 PolParMassFraction =
  1.0e+0
 PolWetWashoutKnown = 1
 PolWetWashout      = 0.0e+0
 PolWetWashoutA     = 1.0e-4
 PolWetWashoutB     = 6.4e-1
 PolConvFactor      = 5.0e-1
 PolBkgLevel        = 0.0e+0
 PolBkgUnits        = "ppb"
/

&ADMS_POLLUTANT_DETAILS
 PolName                  = "VOC"
 PolPollutantType         = 0
 PolGasDepVelocityKnown   = 1
 PolGasDepositionVelocity = 0.0e+0
 PolGasType               = 0
 PolParDepVelocityKnown   = 1
 PolParTermVelocityKnown  = 1
 PolParNumDepositionData  = 1
 PolParDepositionVelocity =
  0.0e+0
 PolParTerminalVelocity =
  0.0e+0
 PolParDiameter =
  1.0e-6
 PolParDensity =
  1.000e+3
 PolParMassFraction =
  1.0e+0
 PolWetWashoutKnown = 1
 PolWetWashout      = 0.0e+0
 PolWetWashoutA     = 1.0e-4
 PolWetWashoutB     = 6.4e-1
 PolConvFactor      = 3.1e-1
 PolBkgLevel        = 0.0e+0
 PolBkgUnits        = "ppb"
/

&ADMS_POLLUTANT_DETAILS
 PolName                  = "SO2"
 PolPollutantType         = 0
 PolGasDepVelocityKnown   = 1
 PolGasDepositionVelocity = 0.0e+0
 PolGasType               = 0
 PolParDepVelocityKnown   = 1
 PolParTermVelocityKnown  = 1
 PolParNumDepositionData  = 1
 PolParDepositionVelocity =
  0.0e+0
 PolParTerminalVelocity =
  0.0e+0
 PolParDiameter =
  1.0e-6
 PolParDensity =
  1.000e+3
 PolParMassFraction =
  1.0e+0
 PolWetWashoutKnown = 1
 PolWetWashout      = 0.0e+0
 PolWetWashoutA     = 1.0e-4
 PolWetWashoutB     = 6.4e-1
 PolConvFactor      = 3.7e-1
 PolBkgLevel        = 0.0e+0
 PolBkgUnits        = "ppb"
/

&ADMS_POLLUTANT_DETAILS
 PolName                  = "PM10"
 PolPollutantType         = 1
 PolGasDepVelocityKnown   = 1
 PolGasDepositionVelocity = 0.0e+0
 PolGasType               = 0
 PolParDepVelocityKnown   = 1
 PolParTermVelocityKnown  = 1
 PolParNumDepositionData  = 1
 PolParDepositionVelocity =
  0.0e+0
 PolParTerminalVelocity =
  0.0e+0
 PolParDiameter =
  1.0e-5
 PolParDensity =
  1.000e+3
 PolParMassFraction =
  1.0e+0
 PolWetWashoutKnown = 1
 PolWetWashout      = 0.0e+0
 PolWetWashoutA     = 1.0e-4
 PolWetWashoutB     = 6.4e-1
 PolConvFactor      = 1.0e+0
 PolBkgLevel        = 0.0e+0
 PolBkgUnits        = "ug/m3"
/

&ADMS_POLLUTANT_DETAILS
 PolName                  = "PM2.5"
 PolPollutantType         = 1
 PolGasDepVelocityKnown   = 1
 PolGasDepositionVelocity = 0.0e+0
 PolGasType               = 0
 PolParDepVelocityKnown   = 1
 PolParTermVelocityKnown  = 1
 PolParNumDepositionData  = 1
 PolParDepositionVelocity =
  0.0e+0
 PolParTerminalVelocity =
  0.0e+0
 PolParDiameter =
  2.5e-6
 PolParDensity =
  1.000e+3
 PolParMassFraction =
  1.0e+0
 PolWetWashoutKnown = 1
 PolWetWashout      = 0.0e+0
 PolWetWashoutA     = 1.0e-4
 PolWetWashoutB     = 6.4e-1
 PolConvFactor      = 1.0e+0
 PolBkgLevel        = 0.0e+0
 PolBkgUnits        = "ug/m3"
/

&ADMS_POLLUTANT_DETAILS
 PolName                  = "CO"
 PolPollutantType         = 0
 PolGasDepVelocityKnown   = 1
 PolGasDepositionVelocity = 0.0e+0
 PolGasType               = 0
 PolParDepVelocityKnown   = 1
 PolParTermVelocityKnown  = 1
 PolParNumDepositionData  = 1
 PolParDepositionVelocity =
  0.0e+0
 PolParTerminalVelocity =
  0.0e+0
 PolParDiameter =
  1.0e-6
 PolParDensity =
  1.000e+3
 PolParMassFraction =
  1.0e+0
 PolWetWashoutKnown = 1
 PolWetWashout      = 0.0e+0
 PolWetWashoutA     = 1.0e-4
 PolWetWashoutB     = 6.4e-1
 PolConvFactor      = 8.6e-1
 PolBkgLevel        = 0.0e+0
 PolBkgUnits        = "ppb"
/

&ADMS_POLLUTANT_DETAILS
 PolName                  = "BENZENE"
 PolPollutantType         = 0
 PolGasDepVelocityKnown   = 1
 PolGasDepositionVelocity = 0.0e+0
 PolGasType               = 0
 PolParDepVelocityKnown   = 1
 PolParTermVelocityKnown  = 1
 PolParNumDepositionData  = 1
 PolParDepositionVelocity =
  0.0e+0
 PolParTerminalVelocity =
  0.0e+0
 PolParDiameter =
  1.0e-6
 PolParDensity =
  1.000e+3
 PolParMassFraction =
  1.0e+0
 PolWetWashoutKnown = 1
 PolWetWashout      = 0.0e+0
 PolWetWashoutA     = 1.0e-4
 PolWetWashoutB     = 6.4e-1
 PolConvFactor      = 3.1e-1
 PolBkgLevel        = 0.0e+0
 PolBkgUnits        = "ppb"
/

&ADMS_POLLUTANT_DETAILS
 PolName                  = "BUTADIENE"
 PolPollutantType         = 0
 PolGasDepVelocityKnown   = 1
 PolGasDepositionVelocity = 0.0e+0
 PolGasType               = 0
 PolParDepVelocityKnown   = 1
 PolParTermVelocityKnown  = 1
 PolParNumDepositionData  = 1
 PolParDepositionVelocity =
  0.0e+0
 PolParTerminalVelocity =
  0.0e+0
 PolParDiameter =
  1.0e-6
 PolParDensity =
  1.000e+3
 PolParMassFraction =
  1.0e+0
 PolWetWashoutKnown = 1
 PolWetWashout      = 0.0e+0
 PolWetWashoutA     = 1.0e-4
 PolWetWashoutB     = 6.4e-1
 PolConvFactor      = 4.5e-1
 PolBkgLevel        = 0.0e+0
 PolBkgUnits        = "ppb"
/

&ADMS_POLLUTANT_DETAILS
 PolName                  = "HCl"
 PolPollutantType         = 0
 PolGasDepVelocityKnown   = 1
 PolGasDepositionVelocity = 0.0e+0
 PolGasType               = 0
 PolParDepVelocityKnown   = 1
 PolParTermVelocityKnown  = 1
 PolParNumDepositionData  = 1
 PolParDepositionVelocity =
  0.0e+0
 PolParTerminalVelocity =
  0.0e+0
 PolParDiameter =
  1.0e-6
 PolParDensity =
  1.000e+3
 PolParMassFraction =
  1.0e+0
 PolWetWashoutKnown = 1
 PolWetWashout      = 0.0e+0
 PolWetWashoutA     = 1.0e-4
 PolWetWashoutB     = 6.4e-1
 PolConvFactor      = 6.589e-1
 PolBkgLevel        = 0.0e+0
 PolBkgUnits        = "ppb"
/

&ADMS_POLLUTANT_DETAILS
 PolName                  = "NH3"
 PolPollutantType         = 0
 PolGasDepVelocityKnown   = 1
 PolGasDepositionVelocity = 3.0e-3
 PolGasType               = 0
 PolParDepVelocityKnown   = 1
 PolParTermVelocityKnown  = 1
 PolParNumDepositionData  = 1
 PolParDepositionVelocity =
  0.0e+0
 PolParTerminalVelocity =
  0.0e+0
 PolParDiameter =
  1.0e-6
 PolParDensity =
  1.000e+3
 PolParMassFraction =
  1.0e+0
 PolWetWashoutKnown = 1
 PolWetWashout      = 0.0e+0
 PolWetWashoutA     = 1.0e-4
 PolWetWashoutB     = 6.4e-1
 PolConvFactor      = 7.0e-1
 PolBkgLevel        = 0.0e+0
 PolBkgUnits        = "ppb"
/

&ADMS_POLLUTANT_DETAILS
 PolName                  = "ODR"
 PolPollutantType         = 0
 PolGasDepVelocityKnown   = 1
 PolGasDepositionVelocity = 0.0e+0
 PolGasType               = 0
 PolParDepVelocityKnown   = 1
 PolParTermVelocityKnown  = 1
 PolParNumDepositionData  = 1
 PolParDepositionVelocity =
  0.0e+0
 PolParTerminalVelocity =
  0.0e+0
 PolParDiameter =
  1.0e-6
 PolParDensity =
  1.000e+3
 PolParMassFraction =
  1.0e+0
 PolWetWashoutKnown = 1
 PolWetWashout      = 0.0e+0
 PolWetWashoutA     = 1.0e-4
 PolWetWashoutB     = 6.4e-1
 PolConvFactor      = 1.0e+0
 PolBkgLevel        = 0.0e+0
 PolBkgUnits        = "ppb"
/

&ADMS_SOURCE_DETAILS
SrcName         = "H1_1"
SrcMainBuilding = "H1"
SrcHeight       = 6.0e+0
SrcDiameter     = 8.0e-1
SrcVolFlowRate  = 3.848e+0
SrcVertVeloc    = 1.1e+1
SrcTemperature  = 2.2e+1
SrcMolWeight    = 2.8966e+1
SrcDensity      = 1.225e+0
SrcSpecHeatCap  = 1.012e+3
SrcSourceType   = 0
SrcReleaseAtNTP = 0
SrcEffluxType   = 0
SrcBuoyancyType = 0
SrcPercentNOxAsNO2 = 1.0e+1
SrcX1           = 3.63752922754375e+5
SrcY1           = 2.41238417878754e+5
SrcL1           = 1.0e+0
SrcL2           = 1.0e+0
SrcFm           = 1.0e+0
SrcFb           = 1.0e+0
SrcMassFlux     = 1.0e+0
SrcAngle1       = 0.0e+0
SrcAngle2       = 0.0e+0
SrcMassH2O      = 0.0e+0
SrcUseVARFile   = 1
SrcNumGroups    = 1
SrcGroup =
  "UHS"
SrcNumVertices        = 0
SrcNumPollutants      = 1
SrcPollutants =
  "NH3"
SrcPolEmissionRate =
  1.05627e-2
SrcPolTotalemission =
  1.0e+0
SrcPolStartTime =
  0.0e+0
SrcPolDuration =
  0.0e+0
SrcNumIsotopes        = 0
/

&ADMS_SOURCE_DETAILS
SrcName         = "H1_2"
SrcMainBuilding = "H1"
SrcHeight       = 6.0e+0
SrcDiameter     = 8.0e-1
SrcVolFlowRate  = 3.848e+0
SrcVertVeloc    = 1.1e+1
SrcTemperature  = 2.2e+1
SrcMolWeight    = 2.8966e+1
SrcDensity      = 1.225e+0
SrcSpecHeatCap  = 1.012e+3
SrcSourceType   = 0
SrcReleaseAtNTP = 0
SrcEffluxType   = 0
SrcBuoyancyType = 0
SrcPercentNOxAsNO2 = 1.0e+1
SrcX1           = 3.63732701608376e+5
SrcY1           = 2.41253788801124e+5
SrcL1           = 1.0e+0
SrcL2           = 1.0e+0
SrcFm           = 1.0e+0
SrcFb           = 1.0e+0
SrcMassFlux     = 1.0e+0
SrcAngle1       = 0.0e+0
SrcAngle2       = 0.0e+0
SrcMassH2O      = 0.0e+0
SrcUseVARFile   = 1
SrcNumGroups    = 1
SrcGroup =
  "UHS"
SrcNumVertices        = 0
SrcNumPollutants      = 1
SrcPollutants =
  "NH3"
SrcPolEmissionRate =
  1.05627e-2
SrcPolTotalemission =
  1.0e+0
SrcPolStartTime =
  0.0e+0
SrcPolDuration =
  0.0e+0
SrcNumIsotopes        = 0
/

&ADMS_SOURCE_DETAILS
SrcName         = "H1_3"
SrcMainBuilding = "H1"
SrcHeight       = 6.0e+0
SrcDiameter     = 8.0e-1
SrcVolFlowRate  = 3.848e+0
SrcVertVeloc    = 1.1e+1
SrcTemperature  = 2.2e+1
SrcMolWeight    = 2.8966e+1
SrcDensity      = 1.225e+0
SrcSpecHeatCap  = 1.012e+3
SrcSourceType   = 0
SrcReleaseAtNTP = 0
SrcEffluxType   = 0
SrcBuoyancyType = 0
SrcPercentNOxAsNO2 = 1.0e+1
SrcX1           = 3.63773143900374e+5
SrcY1           = 2.41223046956384e+5
SrcL1           = 1.0e+0
SrcL2           = 1.0e+0
SrcFm           = 1.0e+0
SrcFb           = 1.0e+0
SrcMassFlux     = 1.0e+0
SrcAngle1       = 0.0e+0
SrcAngle2       = 0.0e+0
SrcMassH2O      = 0.0e+0
SrcUseVARFile   = 1
SrcNumGroups    = 1
SrcGroup =
  "UHS"
SrcNumVertices        = 0
SrcNumPollutants      = 1
SrcPollutants =
  "NH3"
SrcPolEmissionRate =
  1.05627e-2
SrcPolTotalemission =
  1.0e+0
SrcPolStartTime =
  0.0e+0
SrcPolDuration =
  0.0e+0
SrcNumIsotopes        = 0
/

&ADMS_SOURCE_DETAILS
SrcName         = "H2_1"
SrcMainBuilding = "H2"
SrcHeight       = 6.0e+0
SrcDiameter     = 8.0e-1
SrcVolFlowRate  = 3.848e+0
SrcVertVeloc    = 1.1e+1
SrcTemperature  = 2.2e+1
SrcMolWeight    = 2.8966e+1
SrcDensity      = 1.225e+0
SrcSpecHeatCap  = 1.012e+3
SrcSourceType   = 0
SrcReleaseAtNTP = 0
SrcEffluxType   = 0
SrcBuoyancyType = 0
SrcPercentNOxAsNO2 = 1.0e+1
SrcX1           = 3.6376675190028e+5
SrcY1           = 2.41261543297986e+5
SrcL1           = 1.0e+0
SrcL2           = 1.0e+0
SrcFm           = 1.0e+0
SrcFb           = 1.0e+0
SrcMassFlux     = 1.0e+0
SrcAngle1       = 0.0e+0
SrcAngle2       = 0.0e+0
SrcMassH2O      = 0.0e+0
SrcUseVARFile   = 1
SrcNumGroups    = 1
SrcGroup =
  "UHS"
SrcNumVertices        = 0
SrcNumPollutants      = 1
SrcPollutants =
  "NH3"
SrcPolEmissionRate =
  1.05627e-2
SrcPolTotalemission =
  1.0e+0
SrcPolStartTime =
  0.0e+0
SrcPolDuration =
  0.0e+0
SrcNumIsotopes        = 0
/

&ADMS_SOURCE_DETAILS
SrcName         = "H2_2"
SrcMainBuilding = "H2"
SrcHeight       = 6.0e+0
SrcDiameter     = 8.0e-1
SrcVolFlowRate  = 3.848e+0
SrcVertVeloc    = 1.1e+1
SrcTemperature  = 2.2e+1
SrcMolWeight    = 2.8966e+1
SrcDensity      = 1.225e+0
SrcSpecHeatCap  = 1.012e+3
SrcSourceType   = 0
SrcReleaseAtNTP = 0
SrcEffluxType   = 0
SrcBuoyancyType = 0
SrcPercentNOxAsNO2 = 1.0e+1
SrcX1           = 3.63746530754281e+5
SrcY1           = 2.41276914220356e+5
SrcL1           = 1.0e+0
SrcL2           = 1.0e+0
SrcFm           = 1.0e+0
SrcFb           = 1.0e+0
SrcMassFlux     = 1.0e+0
SrcAngle1       = 0.0e+0
SrcAngle2       = 0.0e+0
SrcMassH2O      = 0.0e+0
SrcUseVARFile   = 1
SrcNumGroups    = 1
SrcGroup =
  "UHS"
SrcNumVertices        = 0
SrcNumPollutants      = 1
SrcPollutants =
  "NH3"
SrcPolEmissionRate =
  1.05627e-2
SrcPolTotalemission =
  1.0e+0
SrcPolStartTime =
  0.0e+0
SrcPolDuration =
  0.0e+0
SrcNumIsotopes        = 0
/

&ADMS_SOURCE_DETAILS
SrcName         = "H2_3"
SrcMainBuilding = "H2"
SrcHeight       = 6.0e+0
SrcDiameter     = 8.0e-1
SrcVolFlowRate  = 3.848e+0
SrcVertVeloc    = 1.1e+1
SrcTemperature  = 2.2e+1
SrcMolWeight    = 2.8966e+1
SrcDensity      = 1.225e+0
SrcSpecHeatCap  = 1.012e+3
SrcSourceType   = 0
SrcReleaseAtNTP = 0
SrcEffluxType   = 0
SrcBuoyancyType = 0
SrcPercentNOxAsNO2 = 1.0e+1
SrcX1           = 3.63786973046278e+5
SrcY1           = 2.41246172375616e+5
SrcL1           = 1.0e+0
SrcL2           = 1.0e+0
SrcFm           = 1.0e+0
SrcFb           = 1.0e+0
SrcMassFlux     = 1.0e+0
SrcAngle1       = 0.0e+0
SrcAngle2       = 0.0e+0
SrcMassH2O      = 0.0e+0
SrcUseVARFile   = 1
SrcNumGroups    = 1
SrcGroup =
  "UHS"
SrcNumVertices        = 0
SrcNumPollutants      = 1
SrcPollutants =
  "NH3"
SrcPolEmissionRate =
  1.05627e-2
SrcPolTotalemission =
  1.0e+0
SrcPolStartTime =
  0.0e+0
SrcPolDuration =
  0.0e+0
SrcNumIsotopes        = 0
/

&ADMS_SOURCE_DETAILS
SrcName         = "H3_1"
SrcMainBuilding = "H3"
SrcHeight       = 6.0e+0
SrcDiameter     = 8.0e-1
SrcVolFlowRate  = 3.848e+0
SrcVertVeloc    = 1.1e+1
SrcTemperature  = 2.2e+1
SrcMolWeight    = 2.8966e+1
SrcDensity      = 1.225e+0
SrcSpecHeatCap  = 1.012e+3
SrcSourceType   = 0
SrcReleaseAtNTP = 0
SrcEffluxType   = 0
SrcBuoyancyType = 0
SrcPercentNOxAsNO2 = 1.0e+1
SrcX1           = 3.63785448831851e+5
SrcY1           = 2.41286937637882e+5
SrcL1           = 1.0e+0
SrcL2           = 1.0e+0
SrcFm           = 1.0e+0
SrcFb           = 1.0e+0
SrcMassFlux     = 1.0e+0
SrcAngle1       = 0.0e+0
SrcAngle2       = 0.0e+0
SrcMassH2O      = 0.0e+0
SrcUseVARFile   = 1
SrcNumGroups    = 1
SrcGroup =
  "UHS"
SrcNumVertices        = 0
SrcNumPollutants      = 1
SrcPollutants =
  "NH3"
SrcPolEmissionRate =
  1.05627e-2
SrcPolTotalemission =
  1.0e+0
SrcPolStartTime =
  0.0e+0
SrcPolDuration =
  0.0e+0
SrcNumIsotopes        = 0
/

&ADMS_SOURCE_DETAILS
SrcName         = "H3_2"
SrcMainBuilding = "H3"
SrcHeight       = 6.0e+0
SrcDiameter     = 8.0e-1
SrcVolFlowRate  = 3.848e+0
SrcVertVeloc    = 1.1e+1
SrcTemperature  = 2.2e+1
SrcMolWeight    = 2.8966e+1
SrcDensity      = 1.225e+0
SrcSpecHeatCap  = 1.012e+3
SrcSourceType   = 0
SrcReleaseAtNTP = 0
SrcEffluxType   = 0
SrcBuoyancyType = 0
SrcPercentNOxAsNO2 = 1.0e+1
SrcX1           = 3.63765227685852e+5
SrcY1           = 2.41302308560252e+5
SrcL1           = 1.0e+0
SrcL2           = 1.0e+0
SrcFm           = 1.0e+0
SrcFb           = 1.0e+0
SrcMassFlux     = 1.0e+0
SrcAngle1       = 0.0e+0
SrcAngle2       = 0.0e+0
SrcMassH2O      = 0.0e+0
SrcUseVARFile   = 1
SrcNumGroups    = 1
SrcGroup =
  "UHS"
SrcNumVertices        = 0
SrcNumPollutants      = 1
SrcPollutants =
  "NH3"
SrcPolEmissionRate =
  1.05627e-2
SrcPolTotalemission =
  1.0e+0
SrcPolStartTime =
  0.0e+0
SrcPolDuration =
  0.0e+0
SrcNumIsotopes        = 0
/

&ADMS_SOURCE_DETAILS
SrcName         = "H3_3"
SrcMainBuilding = "H3"
SrcHeight       = 6.0e+0
SrcDiameter     = 8.0e-1
SrcVolFlowRate  = 3.848e+0
SrcVertVeloc    = 1.1e+1
SrcTemperature  = 2.2e+1
SrcMolWeight    = 2.8966e+1
SrcDensity      = 1.225e+0
SrcSpecHeatCap  = 1.012e+3
SrcSourceType   = 0
SrcReleaseAtNTP = 0
SrcEffluxType   = 0
SrcBuoyancyType = 0
SrcPercentNOxAsNO2 = 1.0e+1
SrcX1           = 3.6380566997785e+5
SrcY1           = 2.41271566715512e+5
SrcL1           = 1.0e+0
SrcL2           = 1.0e+0
SrcFm           = 1.0e+0
SrcFb           = 1.0e+0
SrcMassFlux     = 1.0e+0
SrcAngle1       = 0.0e+0
SrcAngle2       = 0.0e+0
SrcMassH2O      = 0.0e+0
SrcUseVARFile   = 1
SrcNumGroups    = 1
SrcGroup =
  "UHS"
SrcNumVertices        = 0
SrcNumPollutants      = 1
SrcPollutants =
  "NH3"
SrcPolEmissionRate =
  1.05627e-2
SrcPolTotalemission =
  1.0e+0
SrcPolStartTime =
  0.0e+0
SrcPolDuration =
  0.0e+0
SrcNumIsotopes        = 0
/

&ADMS_SOURCE_DETAILS
SrcName         = "H4_1"
SrcMainBuilding = "H4"
SrcHeight       = 6.0e+0
SrcDiameter     = 8.0e-1
SrcVolFlowRate  = 3.848e+0
SrcVertVeloc    = 1.1e+1
SrcTemperature  = 2.2e+1
SrcMolWeight    = 2.8966e+1
SrcDensity      = 1.225e+0
SrcSpecHeatCap  = 1.012e+3
SrcSourceType   = 0
SrcReleaseAtNTP = 0
SrcEffluxType   = 0
SrcBuoyancyType = 0
SrcPercentNOxAsNO2 = 1.0e+1
SrcX1           = 3.63804145763423e+5
SrcY1           = 2.41310936684377e+5
SrcL1           = 1.0e+0
SrcL2           = 1.0e+0
SrcFm           = 1.0e+0
SrcFb           = 1.0e+0
SrcMassFlux     = 1.0e+0
SrcAngle1       = 0.0e+0
SrcAngle2       = 0.0e+0
SrcMassH2O      = 0.0e+0
SrcUseVARFile   = 1
SrcNumGroups    = 1
SrcGroup =
  "UHS"
SrcNumVertices        = 0
SrcNumPollutants      = 1
SrcPollutants =
  "NH3"
SrcPolEmissionRate =
  1.05627e-2
SrcPolTotalemission =
  1.0e+0
SrcPolStartTime =
  0.0e+0
SrcPolDuration =
  0.0e+0
SrcNumIsotopes        = 0
/

&ADMS_SOURCE_DETAILS
SrcName         = "H4_2"
SrcMainBuilding = "H4"
SrcHeight       = 6.0e+0
SrcDiameter     = 8.0e-1
SrcVolFlowRate  = 3.848e+0
SrcVertVeloc    = 1.1e+1
SrcTemperature  = 2.2e+1
SrcMolWeight    = 2.8966e+1
SrcDensity      = 1.225e+0
SrcSpecHeatCap  = 1.012e+3
SrcSourceType   = 0
SrcReleaseAtNTP = 0
SrcEffluxType   = 0
SrcBuoyancyType = 0
SrcPercentNOxAsNO2 = 1.0e+1
SrcX1           = 3.63783924617424e+5
SrcY1           = 2.41326307606746e+5
SrcL1           = 1.0e+0
SrcL2           = 1.0e+0
SrcFm           = 1.0e+0
SrcFb           = 1.0e+0
SrcMassFlux     = 1.0e+0
SrcAngle1       = 0.0e+0
SrcAngle2       = 0.0e+0
SrcMassH2O      = 0.0e+0
SrcUseVARFile   = 1
SrcNumGroups    = 1
SrcGroup =
  "UHS"
SrcNumVertices        = 0
SrcNumPollutants      = 1
SrcPollutants =
  "NH3"
SrcPolEmissionRate =
  1.05627e-2
SrcPolTotalemission =
  1.0e+0
SrcPolStartTime =
  0.0e+0
SrcPolDuration =
  0.0e+0
SrcNumIsotopes        = 0
/

&ADMS_SOURCE_DETAILS
SrcName         = "H4_3"
SrcMainBuilding = "H4"
SrcHeight       = 6.0e+0
SrcDiameter     = 8.0e-1
SrcVolFlowRate  = 3.848e+0
SrcVertVeloc    = 1.1e+1
SrcTemperature  = 2.2e+1
SrcMolWeight    = 2.8966e+1
SrcDensity      = 1.225e+0
SrcSpecHeatCap  = 1.012e+3
SrcSourceType   = 0
SrcReleaseAtNTP = 0
SrcEffluxType   = 0
SrcBuoyancyType = 0
SrcPercentNOxAsNO2 = 1.0e+1
SrcX1           = 3.63824366909421e+5
SrcY1           = 2.41295565762007e+5
SrcL1           = 1.0e+0
SrcL2           = 1.0e+0
SrcFm           = 1.0e+0
SrcFb           = 1.0e+0
SrcMassFlux     = 1.0e+0
SrcAngle1       = 0.0e+0
SrcAngle2       = 0.0e+0
SrcMassH2O      = 0.0e+0
SrcUseVARFile   = 1
SrcNumGroups    = 1
SrcGroup =
  "UHS"
SrcNumVertices        = 0
SrcNumPollutants      = 1
SrcPollutants =
  "NH3"
SrcPolEmissionRate =
  1.05627e-2
SrcPolTotalemission =
  1.0e+0
SrcPolStartTime =
  0.0e+0
SrcPolDuration =
  0.0e+0
SrcNumIsotopes        = 0
/

&ADMS_SOURCE_DETAILS
SrcName         = "H1_SIDE"
SrcMainBuilding = "(None)"
SrcHeight       = 1.5e+0
SrcDiameter     = 1.0e+0
SrcVolFlowRate  = 0.0e+0
SrcVertVeloc    = 1.0e+0
SrcTemperature  = 1.5e+1
SrcMolWeight    = 2.8966e+1
SrcDensity      = 1.225e+0
SrcSpecHeatCap  = 1.012e+3
SrcSourceType   = 2
SrcReleaseAtNTP = 0
SrcEffluxType   = 0
SrcBuoyancyType = 2
SrcPercentNOxAsNO2 = 1.0e+1
SrcX1           = 0.0e+0
SrcY1           = 0.0e+0
SrcL1           = 3.0e+0
SrcL2           = 1.0e+0
SrcFm           = 0.0e+0
SrcFb           = 0.0e+0
SrcMassFlux     = 0.0e+0
SrcAngle1       = 0.0e+0
SrcAngle2       = 0.0e+0
SrcMassH2O      = 0.0e+0
SrcUseVARFile   = 1
SrcNumGroups    = 1
SrcGroup =
  "SIDE"
SrcNumVertices        = 4
SrcNumPollutants      = 1
SrcPollutants =
  "NH3"
SrcPolEmissionRate =
  7.579728e-6
SrcPolTotalemission =
  1.0e+0
SrcPolStartTime =
  0.0e+0
SrcPolDuration =
  0.0e+0
SrcNumIsotopes        = 0
/

  &ADMS_SOURCE_VERTEX
  SourceVertexX = 3.6377772094132e+5
  SourceVertexY = 2.4120808188264e+5
  /

  &ADMS_SOURCE_VERTEX
  SourceVertexX = 3.63717057503324e+5
  SourceVertexY = 2.41254194649749e+5
  /

  &ADMS_SOURCE_VERTEX
  SourceVertexX = 3.6372812456743e+5
  SourceVertexY = 2.41268753874868e+5
  /

  &ADMS_SOURCE_VERTEX
  SourceVertexX = 3.63788788005426e+5
  SourceVertexY = 2.41222641107759e+5
  /

&ADMS_SOURCE_DETAILS
SrcName         = "H2_SIDE"
SrcMainBuilding = "(None)"
SrcHeight       = 1.5e+0
SrcDiameter     = 1.0e+0
SrcVolFlowRate  = 0.0e+0
SrcVertVeloc    = 1.0e+0
SrcTemperature  = 1.5e+1
SrcMolWeight    = 2.8966e+1
SrcDensity      = 1.225e+0
SrcSpecHeatCap  = 1.012e+3
SrcSourceType   = 2
SrcReleaseAtNTP = 0
SrcEffluxType   = 0
SrcBuoyancyType = 2
SrcPercentNOxAsNO2 = 1.0e+1
SrcX1           = 0.0e+0
SrcY1           = 0.0e+0
SrcL1           = 3.0e+0
SrcL2           = 1.0e+0
SrcFm           = 0.0e+0
SrcFb           = 0.0e+0
SrcMassFlux     = 0.0e+0
SrcAngle1       = 0.0e+0
SrcAngle2       = 0.0e+0
SrcMassH2O      = 0.0e+0
SrcUseVARFile   = 1
SrcNumGroups    = 1
SrcGroup =
  "SIDE"
SrcNumVertices        = 4
SrcNumPollutants      = 1
SrcPollutants =
  "NH3"
SrcPolEmissionRate =
  7.579728e-6
SrcPolTotalemission =
  1.0e+0
SrcPolStartTime =
  0.0e+0
SrcPolDuration =
  0.0e+0
SrcNumIsotopes        = 0
/

  &ADMS_SOURCE_VERTEX
  SourceVertexX = 3.63791550087225e+5
  SourceVertexY = 2.41231207301872e+5
  /

  &ADMS_SOURCE_VERTEX
  SourceVertexX = 3.63730886649228e+5
  SourceVertexY = 2.41277320068982e+5
  /

  &ADMS_SOURCE_VERTEX
  SourceVertexX = 3.63741953713335e+5
  SourceVertexY = 2.41291879294101e+5
  /

  &ADMS_SOURCE_VERTEX
  SourceVertexX = 3.63802617151331e+5
  SourceVertexY = 2.41245766526991e+5
  /

&ADMS_SOURCE_DETAILS
SrcName         = "H3_SIDE"
SrcMainBuilding = "(None)"
SrcHeight       = 1.5e+0
SrcDiameter     = 1.0e+0
SrcVolFlowRate  = 0.0e+0
SrcVertVeloc    = 1.0e+0
SrcTemperature  = 1.5e+1
SrcMolWeight    = 2.8966e+1
SrcDensity      = 1.225e+0
SrcSpecHeatCap  = 1.012e+3
SrcSourceType   = 2
SrcReleaseAtNTP = 0
SrcEffluxType   = 0
SrcBuoyancyType = 2
SrcPercentNOxAsNO2 = 1.0e+1
SrcX1           = 0.0e+0
SrcY1           = 0.0e+0
SrcL1           = 3.0e+0
SrcL2           = 1.0e+0
SrcFm           = 0.0e+0
SrcFb           = 0.0e+0
SrcMassFlux     = 0.0e+0
SrcAngle1       = 0.0e+0
SrcAngle2       = 0.0e+0
SrcMassH2O      = 0.0e+0
SrcUseVARFile   = 1
SrcNumGroups    = 1
SrcGroup =
  "SIDE"
SrcNumVertices        = 4
SrcNumPollutants      = 1
SrcPollutants =
  "NH3"
SrcPolEmissionRate =
  7.579728e-6
SrcPolTotalemission =
  1.0e+0
SrcPolStartTime =
  0.0e+0
SrcPolDuration =
  0.0e+0
SrcNumIsotopes        = 0
/

  &ADMS_SOURCE_VERTEX
  SourceVertexX = 3.63810247018796e+5
  SourceVertexY = 2.41256601641768e+5
  /

  &ADMS_SOURCE_VERTEX
  SourceVertexX = 3.637495835808e+5
  SourceVertexY = 2.41302714408877e+5
  /

  &ADMS_SOURCE_VERTEX
  SourceVertexX = 3.63760650644906e+5
  SourceVertexY = 2.41317273633996e+5
  /

  &ADMS_SOURCE_VERTEX
  SourceVertexX = 3.63821314082902e+5
  SourceVertexY = 2.41271160866887e+5
  /

&ADMS_SOURCE_DETAILS
SrcName         = "H4_SIDE"
SrcMainBuilding = "(None)"
SrcHeight       = 1.5e+0
SrcDiameter     = 1.0e+0
SrcVolFlowRate  = 0.0e+0
SrcVertVeloc    = 1.0e+0
SrcTemperature  = 1.5e+1
SrcMolWeight    = 2.8966e+1
SrcDensity      = 1.225e+0
SrcSpecHeatCap  = 1.012e+3
SrcSourceType   = 2
SrcReleaseAtNTP = 0
SrcEffluxType   = 0
SrcBuoyancyType = 2
SrcPercentNOxAsNO2 = 1.0e+1
SrcX1           = 0.0e+0
SrcY1           = 0.0e+0
SrcL1           = 3.0e+0
SrcL2           = 1.0e+0
SrcFm           = 0.0e+0
SrcFb           = 0.0e+0
SrcMassFlux     = 0.0e+0
SrcAngle1       = 0.0e+0
SrcAngle2       = 0.0e+0
SrcMassH2O      = 0.0e+0
SrcUseVARFile   = 1
SrcNumGroups    = 1
SrcGroup =
  "SIDE"
SrcNumVertices        = 4
SrcNumPollutants      = 1
SrcPollutants =
  "NH3"
SrcPolEmissionRate =
  7.579728e-6
SrcPolTotalemission =
  1.0e+0
SrcPolStartTime =
  0.0e+0
SrcPolDuration =
  0.0e+0
SrcNumIsotopes        = 0
/

  &ADMS_SOURCE_VERTEX
  SourceVertexX = 3.63828943950368e+5
  SourceVertexY = 2.41280600688262e+5
  /

  &ADMS_SOURCE_VERTEX
  SourceVertexX = 3.63768280512371e+5
  SourceVertexY = 2.41326713455372e+5
  /

  &ADMS_SOURCE_VERTEX
  SourceVertexX = 3.63779347576478e+5
  SourceVertexY = 2.41341272680491e+5
  /

  &ADMS_SOURCE_VERTEX
  SourceVertexX = 3.63840011014474e+5
  SourceVertexY = 2.41295159913381e+5
  /
